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Spodnie – wykrój dla lalek typu Pullip
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SPODNIE

	
Potrzebne:

drukarka, papier, cienki materiał odpowiedni spodnie, wąski rzep lub zatrzask, kreda krawiecka lub kredka do tkanin, nici i igła lub maszyna do szycia
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Opis wykonania spodni:
A. Przygotowanie wykroju

1. Upewniamy się, że w ustawieniach drukowania ustawiony jest „faktyczny rozmiar”.
2. Drukujemy wykroje spodni.
3. Mierzymy, czy na rysunku podziałka na dole ma 1 cm (jeśli nie, dostosowujemy ustawienia drukarki i drukujemy jeszcze raz).
4. Wycinamy wykroje (uwaga: wykroje na rysunku nie mają naddatków na szwy, należy dodać na materiale naddatek na szwy 0,5 cm, jak to widać na zdjęciach).

B. Odrysowywanie wykrojów

Uwaga: strzałki na wykrojach wskazują kierunek nitki osnowy w materiale (nitka osnowy biegnie równolegle do brzegu fabrycznego tkaniny).
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1. Prasujemy wybrany materiał.
2. Składamy materiał na pół, prawą stroną do środka (w ten sposób uzyskujemy linię złożenia materiału).
3. Wykrój przedniej nogawki spodni przykładamy do materiału tak, by kierunek strzałki był zgodny z kierunkiem nitki osnowy w materiale.
4. Wykrój tylnej nogawki spodni przykładamy do materiału tak, by kierunek strzałki był zgodny z kierunkiem nitki osnowy w materiale.
5. Odrysowujemy kredą wykroje na materiale; następnie dodajemy naddatek na szwy naokoło po 0,5 cm, zaznaczając go kredą.

C. Wycinanie elementów z materiału

1. Wycinamy wykroje z materiału.
2. Rozkładamy wycięte z materiału dwie przednie nogawki spodni, przykładamy papierowy wykrój do drugiej nogawki przodu i odpowiednio zaznaczamy naddatek na szwy.
3. To samo robimy z drugą tylną nogawką spodni.

Po wycięciu wykrojów z materiału uzyskujemy:
2 x tylna nogawka spodni (te dwie części muszą być lustrzanym odbiciem), 2 x przednia nogawka spodni (te dwie części muszą być lustrzanym odbiciem).
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D. Szycie

1. Obrzucamy wszystkie krawędzie wyciętych wykrojów z materiału.
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2. Zszywamy na lewej stronie boki spodni wzdłuż linii zewnętrznych nogawek, odpowiednio: prawa przednia nogawka do prawej tylnej nogawki, lewa przednia nogawka do lewej tylnej nogawki.
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3. Rozprasowujemy szwy boczne spodni.
4. Na prawej stronie stębnujemy szwy boczne spodni (ten punkt jest opcjonalny – stębnowanie pełni tu funkcję ozdobną).
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5. Tak przygotowane dwie części spodni przykładamy do siebie prawą stroną.
6. Zszywamy ze sobą obydwie przednie nogawki na lewej stronie, wzdłuż linii środka i podkroju krocza przodu.
7. Zszywamy ze sobą obydwie tylne nogawki na lewej stronie, wzdłuż linii podkroju krocza i linii środka tyłu, zostawiając miejsce na zapięcie.
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8. Przymierzamy spodnie na lalce i sprawdzamy, czy przechodzą przez biodra; jeśli są tam za luźne, to możemy zszyć je głębiej wzdłuż linii podkroju krocza lub zwęzić szwy boczne.
9. Zszywamy na lewej stronie wewnętrzne boki nogawek spodni.
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10.  Wywracamy spodnie na prawą stronę i ponownie przymierzamy na lalce; jeśli są za luźne, to możemy głębiej zszyć wewnętrzne boki nogawek.
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11.  Górę spodni podwijamy raz na 0,5 cm i stębnujemy.
12.  Dół nogawek spodni podwijamy raz na 0,5 cm i stębnujemy.
13.  Przyszywamy zapięcie z tyłu spodni (rzep lub zatrzask).

Gotowe!
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