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Sukienka letnia – wykrój dla lalek typu Pullip
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SUKIENKA

	
Potrzebne:

drukarka, papier, cienki materiał odpowiedni na letnią sukienkę, wąski rzep lub dwa zatrzaski, kreda krawiecka lub kredka do tkanin, nici i igła lub maszyna do szycia
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Opis wykonania sukienki:
A. Przygotowanie wykrojów

1. Upewniamy się, że w ustawieniach drukowania ustawiony jest „faktyczny rozmiar”.
2. Drukujemy wykroje sukienki.
3. Mierzymy, czy na rysunku podziałka na dole ma 1 cm (jeśli nie, dostosowujemy ustawienia drukarki i drukujemy jeszcze raz).
4. Wycinamy wykroje (uwaga: wykroje na rysunku mają naddatki: na szwy 0,5 cm i na zapięcie w tyle sukienki 0,7 cm).
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B. Odrysowywanie wykrojów

Uwaga: strzałki na wykrojach wskazują kierunek nitki osnowy w materiale (nitka osnowy biegnie równolegle do brzegu fabrycznego tkaniny).

1. Prasujemy wybrany materiał.
2. Składamy materiał na pół, prawą stroną do środka (w ten sposób uzyskujemy linię złożenia materiału).
3. Wykrój połowy przodu sukienki przykładamy linią przerywaną („złożenie materiału”) do linii złożenia materiału.
4. Wykrój połowy tyłu sukienki przykładamy do materiału tak, by kierunek strzałki był zgodny z kierunkiem nitki osnowy w materiale.
5. Wykrój szelki przykładamy do materiału zgodnie z kierunkiem nitki osnowy.
6. Odrysowujemy kredą wykroje na materiale, zaznaczając przy tym wszystkie zaszewki (w tym celu, dla ułatwienia obrysowywania, możemy wyciąć zaszewki z papierowych wykrojów, ale NIE wycinamy ich z materiału!).
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C. Wycinanie elementów z materiału

1. Wycinamy wykroje z materiału (pamiętając o tym, by nie wyciąć zaszewek).
2. Rozkładamy wycięty z materiału przód sukienki, przykładamy papierowy wykrój do drugiej połowy przodu i odpowiednio zaznaczamy zaszewki.
3. To samo robimy z drugą częścią tyłu sukienki.

Po wycięciu wykrojów z materiału uzyskujemy:
2 x połowa tyłu sukienki (te dwie części muszą być lustrzanym odbiciem), 1 x przód sukienki, 2 x szelki.

D. Szycie

1. Obrzucamy wszystkie krawędzie przodu i tyłu sukienki.
2. Po lewej stronie przodu i tyłu sukienki zszywamy wszystkie zaszewki (2 zaszewki piersiowe z przodu, 2 zaszewki z przodu na linii talii i 2 zaszewki z tyłu na linii talii).
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3. Zszywamy boki sukienki.
4. Dół sukienki podwijamy raz na 0,5 cm i stębnujemy.
5. Górę sukienki, czyli dekolt i linie podkroju pachy, podwijamy na 0,5 cm i stębnujemy.
6. Przymierzamy sukienkę lalce i sprawdzamy, czy dobrze leży; jeśli jest za luźna, to możemy głębiej zszyć odpowiednie zaszewki lub zwęzić sukienkę w szwach bocznych.
7. Zszywamy sukienkę z tyłu, od dołu do miejsca, gdzie zapas na szew staje się szerszy na zapięcie.
8. Przyszywamy zapięcie z tyłu sukienki (rzep lub zatrzaski).
9. Wycięte szelki z materiału składamy odpowiednio: dłuższe boki zawijamy do środka tak, by krawędzie zetknęły się ze sobą na środku, prawą stroną materiału na zewnątrz.
10. Tak złożone paski składamy na pół wzdłuż i stębnujemy.
11. Przymierzamy uszytą sukienkę na lalce i zaznaczamy miejsca przymocowania szelek.
12. Szelki przyszywamy po lewej stronie sukienki, z przodu i tyłu, w zaznaczonych miejscach.
Gotowe!
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