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Sukienka z rękawem kimonowym – wykrój dla lalek typu Pullip
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SUKIENKA Z RĘKAWEM KIMONOWYM

	
Potrzebne:

drukarka, papier, materiał dzianinowy, np. dresówka, kreda krawiecka lub kredka do tkanin, nici i igła lub maszyna do szycia
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Opis wykonania sukienki z rękawem kimonowym:
A. Przygotowanie wykrojów

1. Upewniamy się, że w ustawieniach drukowania ustawiony jest „faktyczny rozmiar”.
2. Drukujemy wykroje sukienki.
3. Mierzymy, czy na rysunku podziałka na dole ma 1 cm (jeśli nie, dostosowujemy ustawienia drukarki i drukujemy jeszcze raz).
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4. [bookmark: _GoBack]Wycinamy wykroje (uwaga: wykroje na rysunku nie mają naddatków na szwy, należy dodać na materiale naddatek na szwy 0,5 cm, jak to widać na zdjęciach).

B. Odrysowywanie wykrojów

Uwaga: strzałki na wykrojach wskazują kierunek nitki osnowy w materiale (nitka osnowy biegnie równolegle do brzegu fabrycznego tkaniny).

1. Prasujemy wybrany materiał.
2. Składamy materiał na pół, prawą stroną do środka (w ten sposób uzyskujemy linię złożenia materiału).
3. Wykrój połowy przodu sukienki przykładamy linią przerywaną („złożenie materiału”) do linii złożenia materiału.
4. Wykrój połowy tyłu sukienki przykładamy linią przerywaną („złożenie materiału”) do linii złożenia materiału.
5. Odrysowujemy kredą wykroje na materiale.
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C. Wycinanie elementów z materiału

1. Wycinamy wykroje z materiału.
2. Rozkładamy wycięty z materiału przód sukienki, przykładamy papierowy wykrój do drugiej połowy przodu i odpowiednio zaznaczamy naddatek na szwy.
3. To samo robimy z drugą częścią tyłu sukienki.

Po wycięciu wykrojów z materiału uzyskujemy:
1 x tył sukienki, 1 x przód sukienki.
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D. Szycie

1. Opcjonalnie, jeśli wybrany materiał pruje się na rozciętych krawędziach lub aby uzyskać efekt starannego wykończenia, obrzucamy wszystkie krawędzie przodu i tyłu sukienki (wiele dzianin nie wymaga obrzucania krawędzi).
2. Zszywamy boki sukienki.
3. Zszywamy sukienkę na ramionach.
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4. Przymierzamy sukienkę lalce i sprawdzamy, czy da się ją założyć od dołu (sukienka nie ma zapięcia) i czy dobrze leży; jeśli jest za luźna, to możemy zwęzić sukienkę w szwach bocznych tak, by nadal dało się ją włożyć od dołu na lalkę; jeśli dekolt jest za mały, co powoduje, że nie da się sukienki włożyć na lalkę, pogłębiamy dekolt o 1 mm poprzez podcięcie go nożyczkami i ponownie przymierzamy sukienkę.
5. Dół sukienki podwijamy raz na 0,5 cm i stębnujemy.
6. Górę sukienki, czyli dekolt i krawędzie rękawów, podwijamy na 0,5 cm i stębnujemy.
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Gotowe!
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